附件一：德州市实验中学智慧食堂建设项目报价单
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价

	1
	智能留样柜双柜
核心参数：
①柜体材质：食品级不锈钢，食品级PVC门封条。
②独立留样格：具有6格及以上独立密封锁仓及以上，一格一餐，每格支持30+菜品留样。
③温控系统：柜内恒温0-8℃，精度士1℃，24小时实时监测。
④显示操作：高清触摸屏，图形化界面，支持中文触控操作。
⑤留样管控：自动称重，单份留样>125g，不足预警禁止入柜；留样时长>48小时，未到时限锁仓禁止取出。
⑥数据接口：设备需确保数据可以自动上传至山东省中小学校食堂智慧管理平台。
功能需满足：
食堂留样柜具备称重、拍照功能，可自动生成留样记录并打印留样条码，支持人脸识别、安全认证与权限管控，能实现留样“48小时”锁定。它可对取样进行管控，支持实时监控、远程控制及留样环境实时监测，让留样取样全程留痕，全方位规范留样流程，保障食材留样的规范性、安全性与可追溯性。
	台
	3
	

	2
	智能电子秤
核心参数：
①CPU：4核及以上，主频≥2.0GHz及以上。
②数据存储：运行内存4G及以上；存储空间32G及以上。
③触摸显示屏：分辨率：1920*1080。
④称重量程：称重性能：量程300kg，精度50g。
⑤秤盘台面尺寸：50cmX40cm及以上。
⑥数据接口：设备需确保数据可以自动上传至山东省中小学校食堂智慧管理平台。
功能需满足：智能秤可接收采购平台订单信息，通过智能识别与拍照完成食材验收，验收后支持一键出入库。其出入库数据能对接财务核算系统，可规范食材验收流程、提升工作效率并减少人为误差，最终构建“采购-验收-入库-出库-核算”的全流程闭环管理模式，实现食材管理各环节的高效衔接与数据互通。
	台
	2
	

	3
	AI智能分析盒子
核心参数：
①CPU：支持VPU硬编解码，算力22TOPS@INT8及以上。
②内存：4GB及以上，存储：16GB及以上。
③网络：2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）。
④后厨行为智能分析：内嵌后厨分析算法组合包，可对以下行为进行实时智能识别并抓拍告警：厨师服穿戴识别、厨师帽佩戴识别、口罩佩戴识别、老鼠识别、明火检测、抽烟行为识别、玩手机行为识别。
⑤算法性能：支持同时对4路视频流进行上述AI算法的实时分析。
⑥联动能力：分析产生的告警信息（含抓拍图片、违规类型、时间戳等）支持实时推送至食堂管理软件。
⑦数据接口：设备需确保数据可以自动上传至山东省中小学校食堂智慧管理平台。
功能需满足：AI视频分析设备可接入16路视频。能检测后厨“三白”规范、鼠患、垃圾桶状态及人员抽烟、打电话行为。提供实时、轮巡、定时抓图分析模式，适配不同监控需求。
	台
	1
	

	4
	智能晨检仪
核心参数：
①仪器具有人脸识别功能；
②仪器具有自动红外测温功能，能自动测量检测人员体温是否正常，并进行预警提示。
③支持自动抓拍从业人员手部正反两面晨检照片的功能。
④支持AI识别功能，自动识别并预警手部涂抹指甲油、佩戴戒指、明显创伤等异常情况。
⑤通讯接口：USB2.0、wifi、4G及RJ45等传输接口。
⑥数据接口：设备需确保数据可以自动上传至山东省中小学校食堂智慧管理平台。
功能需满足：
晨检仪可识别食堂工作人员人脸信息完成每日晨检，同步结果到食堂管理平台，还能自动比对健康证、红外测体温，异常时预警。会语音提示动作、抓拍手部照片，AI识别异物，补光保障拍摄与人脸识别。支持多通讯方式、数据导出，可壁挂或桌面放。）
	台
	1
	

	5
	食堂智慧监管平台
①数据接口：平台需确保数据可以自动上传至山东省中小学校食堂智慧管理平台。
[bookmark: _GoBack]功能满足：阳光采购、就餐管理、财务核算、食安管理
	年
	3
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